**MARCHE DE TRAVAUX PUBLIC**

**DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF**

**Pouvoir Adjudicateur**

COMMUNE DE CHIRONGUI

**Objet de la consultation**

201906008-Réfectoire en modulaire école Chirongui 2

**Lot n°**

10

**Désignation du lot**

Placo-isolation-peinture

| **N°** | **Désignation des ouvrages** | **Unité** | **Quantité** | **P.U.** | **Montant** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TRANCHE FERME** | | | | | |
| 1 | Amenée et repli du matériel | U | 1.00 |  |  |
| 2 | Dossier d'exécution | U | 1.00 |  |  |
| 3 | Plan Particulier de Protection et de Prévention de la Santé (P.P.S.P.S.) | Frft | 1.00 |  |  |
| 4 | Dossier des Ouvrages exécutés - DOE | U | 1.00 |  |  |
| 5 | Préparation du support | m² | 167.00 |  |  |
| 6 | Peinture intérieure en pliolite aspect brillant satiné | m² | 167.00 |  |  |
| 7 | Isolation verticale | m² | 132.00 |  |  |
| 8 | Isolation de toiture sur faux-plafond | m² | 189.00 |  |  |
| 9 | Faux-plafond plaques de 60x60cm CF:1/2H | m² | 87.00 |  |  |
| 10 | faux-plafond acoustique placoplâtre CF1/2 rampant | m² | 103.00 |  |  |
| 11 | Cloison interrieur double face isophonique en placoplâtre hydrofuge, épaisseur 7 cm | m² | 119.00 |  |  |
| 12 | Doublage en plaque de plâtre BA13 | m² | 198.00 |  |  |
| **Total TRANCHE FERME** | | | | |  |

**Total général : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Total en lettres :

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**